**Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego**

**Dotyczy zapytania ofertowego – dostawa minikoparki (Dotyczy wniosku składanego w ramach projektu grantowego „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa” pn. „Rozwój działalności gospodarczej firmy GOC INVEST Barbara Kasprzyk-Goc w miejscowości Sarbinowo poprzez zakup minikoparki”).**

**Parametry:**

**NP.:**

1. Moc silnika min. 16-19kW
2. Pojemność silnika 0,7-1,2 l
3. Wydajność pompy hydraulicznej min. 32 l/min
4. Maksymalny zasięg kopania min. 4000 mm
5. Głębokość kopania min. 2,3 – 5 m
6. Maksymalna wysokość załadunku min. 2600mm
7. Masa transportowa nie większa niż 2000 kg
8. Zbiornik paliwa o pojemności min. 16 l
9. Układ chłodzenia silnika o pojemności min. 4,5 l
10. Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności min. 14 l
11. Wyposażenie maszyny:
	1. Łyżka koparkowa szer. Min. 300 mm
	2. Łyżka koparkowa szer. Min 400 mm
	3. Łyżka skarpowa o szer. Min 1000 mm
	4. Szybkozłącze koparkowe
	5. Kabina posiadająca certyfikaty ROPS z materiałowym fotelem operatora i ogrzewaniem
	6. Komfortowa pozycja operatora dzięki ergonomicznie umieszczonym Joystickom sterowania
	7. Instalacja hydrauliczna do zasilania osprzętów hydraulicznych (dwukierunkowa) przełączalna z kabiny,
	8. obsługa młota hydraulicznego, wiertnicy oraz uchylnej skarpówki
	9. Zabezpieczenia ORFS przewodów hydraulicznych
	10. Uchwyty transportowe/do podnoszenia maszyny
	11. Nowa rama podwozia ułatwiająca czyszczenie
	12. Rozsuwane hydraulicznie podwozie z wymiennymi ślizgami
	13. Tuleje ramienia kopiącego i lemiesza wykonane z brązu i grafitu
	14. Tulejowany konik ramienia koparkowego
	15. Lemiesz koparkowy z zamkiem HBCV
	16. Światła robocze na kabinie (2 z przodu i 1 z tyłu) oraz na ramieniu
12. **Certyfikat CE potwierdzający produkcję na terenie Unii Europejskiej**
13. **Gwarancja 12miesięcy bez limitu pracy**