**Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego**

**Dotyczy zapytania ofertowego – dostawa minikoparki (Dotyczy wniosku składanego w ramach projektu grantowego „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa” pn. „Rozwój działalności gospodarczej firmy GOC INVEST Barbara Kasprzyk-Goc w miejscowości Sarbinowo poprzez zakup minikoparki”).**

**Parametry:**

**NP.:**

1. Moc silnika min. 12-19kW norma emisji spalin STAGE V
2. Pojemność silnika 0,7 -1,2 l
3. Wydajność pompy hydraulicznej min. 32 l/min
4. Maksymalny zasięg kopania min. 4000 mm
5. Głębokość kopania min. 2,3 –2,5m
6. Maksymalna wysokość załadunku min. 2600mm
7. Masa transportowa nie większa niż 2000 kg
8. Zbiornik paliwa o pojemności min. 16 l
9. Układ chłodzenia silnika o pojemności min. 4,5 l
10. Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności min. 14 l
11. Wyposażenie maszyny:
	1. Łyżka koparkowa szer. Min. 300 mm
	2. Łyżka koparkowa szer. Min 400 mm
	3. Łyżka skarpowa o szer. Min 1000 mm
	4. Szybkozłącze koparkowe
	5. Kabina posiadająca certyfikaty ROPS z materiałowym fotelem operatora i ogrzewaniem
	6. Komfortowa pozycja operatora dzięki ergonomicznie umieszczonym Joystickom sterowania
	7. Instalacja hydrauliczna do zasilania osprzętów hydraulicznych (dwukierunkowa) przełączalna z kabiny,
	8. obsługa młota hydraulicznego, wiertnicy oraz uchylnej skarpówki
	9. Zabezpieczenia ORFS przewodów hydraulicznych
	10. Uchwyty transportowe/do podnoszenia maszyny
	11. Nowa rama podwozia ułatwiająca czyszczenie
	12. Rozsuwane hydraulicznie podwozie z wymiennymi ślizgami
	13. Tuleje ramienia kopiącego i lemiesza wykonane z brązu i grafitu
	14. Tulejowany konik ramienia koparkowego
	15. Lemiesz koparkowy z zamkiem HBCV
	16. Światła robocze na kabinie (2 z przodu i 1 z tyłu) oraz na ramieniu
12. **Certyfikat CE potwierdzający produkcję na terenie Unii Europejskiej**
13. **Gwarancja 12miesięcy bez limitu pracy**